Stahlblech-Standverteiler

Typ FSV6 - Leergehäuse -

mit abschließbarer Tür, ausgestattet

mit Schwenkhebelgriff für

bauseitigen Profilhalbzylinder,

abnehmbarer Blende für den Kabelauslass,

für den Betrieb im geschlossenen Zustand

Abmessungen: 1085x480x1610mm (BxTxH)

Farbe: Pulverbeschichtung anthrazit

Schutzart: IP44

Werkstoff: Stahlblech, elektrolytisch verzinkt

inkl. Montageplatte 900x1200mm (BxH)

Fabrikat: MOSER SYSTEMELEKTRIK

Artikel: MS69876006C