Senkelektant mit Klappdeckel   
Typ SEK60

Versenkbarer und befahrbarer Unterfluranschluss

für den bodenbündigen Einbau auf Marktplätzen

und in Hallen - während des Betriebes begeh- und

befahrbar

Belastbarkeit des Deckels nach DIN EN 125 - D400

- robuste Edelstahlkonstruktion

- der 87mm tiefe und 40mm hoch auspflasterbare

Deckel ist bis 40t belastbar

- durch den Einsatz von Gasdruckfedern ist

leichtes Öffnen des Deckels gewährleistet

- der Deckel kann bei gesteckten Abgängen

verschlossen werden und ist deshalb während des

Betriebs begeh- und befahrbar

- die Verriegelung des robusten Schließsystems

verhindert ein selbstständiges Öffnen des

Deckels durch Vibrationen von überfahrenden

Fahrzeugen

- Abmessungen: 850x648x900mm (LxBxH)

- Maße des sichtbaren Deckels: 662x460mm (LxB)

- Gewicht: ca. 195kg

- der Schachtdeckel ist nicht wasserdicht, es ist

bauseitig für eine ausreichende Entwässerung

des Schachtes zu sorgen, für den Anschluss an

die örtliche Kanalisation ist ein Rohrstutzen

mit Durchmesser von 108mm vorgesehen

- für ein Kabel Durchmesser 14-68mm stehen

Kabeltüllen KT4 zur Verfügung

Bestückung im Edelstahl-Unterflurgehäuse:

1 Stück Trinkwasseranschluss

Eingang 1 x Anschlussarmatur 3/4" für die

Trinkwasserleitung

Ausgang 1x Freistrom Absperrventil

mit Entleerventil

1x Rohrtrenner - CA bis einschließlich

Flüssigkeitskategorie 3

1x Kugelhahn

1x GEKA-Schnellkupplung 3/4"

1 Stück Anschlussverteiler

Gehäuse aus Vollgummi, IP54

Abmessungen 280x235x285mm(HxBxT)

bestückt mit

1 Stück Kabelverschraubung M32 (Eingang)

1 Stück Anschlussklemme Vario-Connector

5P max. 10qmm

1 Stück Kabelverschraubung M32 (Ausgang)

1 Stück Kabelverschraubung M20 (Erdung)

Bestückung an der Unterseite des Deckels:

1 Stück Vollgummi Wandverteiler, IP54

Abmessungen 350x210x150mm (HxBxT)

1 Stück Winkel-Kabelverschraubung M32

1 Stück 2 Meter flex. Leitungen 5x6qmm

1 Stück CEE-Anbausteckdose

16A, 5P, 400V, 6h, 50Hz, IP44, rot

2 Stück Schutzkontakt-Steckdose

16A, 2P+E, 230V, 50Hz, IP54, blau

1 Stück Verteilermodul (10TE)

mit Klarsichthaube (IP54)

bestückt mit:

1 Stück Fehlerstromschutzschalter

FI 63/0,03A, 4P, Typ A

1 Stück Leitungsschutzschalter

LS 16A, C, 3P

2 Stück Leitungsschutzschalter

LS 16A, C, 1P

1 Stück Leitungsschutzschalter

LS 6A, B, 1P

(für die Heizung - optional erhältlich)

max. Vorsicherung 32A!

Fabrikat: MOSER SYSTEMELEKTRIK

Artikel: M5046400093