Edelstahl-Standsäule

Typ ESS1

zur Aufnahme eines Wandverteilers oder

einer Vor-Ort-Steuerstelle,

mit Wetterschutzdach

Kabeleinführung von unten

Abmessungen: 400x250x1410mm (BxTxH)

Farbe: Sichtseiten geschliffen (K240)

Schutzart: IP44

Werkstoff: V2A-Edelstahl, rostfrei (1.4301)

**ohne Bestückung**

Fabrikat: MOSER SYSTEMELEKTRIK

Artikel: MS62300000