Edelstahl-Standsäule

Typ ESS1

zur Aufnahme eines Wandverteilers oder

einer Vor-Ort-Steuerstelle,

mit Wetterschutzdach

Kabeleinführung von unten

Abmessungen: 400x250x1410mm (BxTxH)

Farbe: Sichtseiten geschliffen (K240)

Schutzart: IP44

Werkstoff: V2A-Edelstahl, rostfrei (1.4301)

Bestückung:

4 x Schutzkontakt-Steckdose

16A, 2P+E, 230V

2 x CEE 16A 5P 400V

Absicherung

4 x LS 16A, C, 1P

2 x LS 16A, C, 3P

1 x FI 63/0,03A, 4P

Fabrikat: MOSER SYSTEMELEKTRIK

Artikel: MS62300095