Edelstahl-Wetterschutzdach Typ ESS1

mit Montageplatte zur Aufnahme einer Wallbox,   
inkl. Kabelhalter, Einführung der Zuleitung erfolgt   
durch die Unterseite, mit einer Aussparung links  
für den Stecker  
Abmessungen: 400x210x812mm (BxTxH)

Farbe: Anthrazit, pulverbeschichtet

DB703 Eisenglimmer, Feinstruktur matt   
Werkstoff: V2A-Edelstahl, rostfrei (1.4301)

Fabrikat: MOSER SYSTEMELEKTRIK

Artikel: MS62300333C