Edelstahl-Standsäule

Typ ESS2 - Leersäule

zur Aufnahme eines Wandverteilers

Kabeleinführung von unten

Abmessungen: 345x360x1140mm (BxTxH)

Farbe: Sichtseiten geschliffen (K240)

Werkstoff: V2A-Edelstahl, rostfrei (1.4301)

inkl. Montageplatte 307x578mm (BxH)

Fabrikat: MOSER SYSTEMELEKTRIK

Artikel: MS62301000