MS08-Elektroanschlusssäule

bestehend aus:

geschlossenem, eloxiertem Aluminiumprofil

inkl. Potentialausgleichsklemme

Abmessungen: 80x70x300mm (BxTxH)

Farbe: silber

Schutzart: IP20

inkl. Deckel aus Kunststoff

inkl. Fußplatte aus eloxiertem Aluminium

einschl. Schrauben und Dübel

Bestückung Seite A:

2 Stück Schutzkontakt-Steckdose,

Schutzart: IP20,

Fabrikat: BERKER INTEGRO,

Farbe: grau, inkl. 2-fach Rahmen

vorverdrahtet auf Drähte

und "Wago-Klemme"

1 Stück Doppeldatendose, Schutzart: IP20,

Fabrikat: BERKER INTEGRO,

Farbe: grau, inkl. Rahmen

eingeschraubt, ohne Patchkabel

Fabrikat: MOSER SYSTEMELEKTRIK

Artikel: MA50307469