MS10-Bürosäule

bestehend aus:

geschlossenem, eloxiertem Aluminiumprofil

einseitig bestückbar

inkl. Potentialausgleichsklemme

Abmessungen: 100x50x500mm (BxTxH)

Farbe: silber

Schutzart: IP20

inkl. Deckel aus eloxiertem Aluminium

inkl. Fußplatte aus eloxiertem Aluminium

einschl. Schrauben, Dübel und Profildichtung

Bestückung Seite A:

3 Stück Schutzkontakt-Steckdose,

Schutzart: IP20, Fabrikat: JUNG,

Farbe: Aluminium,

inkl. 3-fach Rahmen

vorverdrahtet auf Drähte

und "Wago-Klemme"

1 Stück Doppeldatendose, 2xRJ45, Cat. 6,

mit Abdeckung, Fabrikat: JUNG,

Farbe: Aluminium,

eingeschraubt, ohne Patchkabel

1 Stück HDMI-Anschlussdose mit Abdeckung

Fabrikat: JUNG, Farbe: Aluminium

inkl. 2-fach Rahmen

Fabrikat: MOSER SYSTEMELEKTRIK

Artikel: MB50507732