MS18-Formsteinfundament

inkl. Bodendose und runder Fußplatte

Abmessungen: 500x400x425mm (BxTxH)

Farbe: grau, silber

Verschraubungen: 1 x M20

1 x M25

1 x M32

inkl. Befestigungsmaterial

Fabrikat: MOSER SYSTEMELEKTRIK

Artikel: MD10100001