MS18-Torsprechsäule

bestehend aus:

geschlossenem Rechteckprofil

aus eloxiertem Aluminium

inkl. Potentialausgleichsklemme

Abmessungen: 180x100x1400mm (BxTxH)

Farbe: silber

Schutzart: IPX4

inkl. Deckel aus eloxiertem Aluminium

inkl. Fußplatte aus eloxiertem Aluminium

einschl. Schrauben und Dübel

- ohne Ausschnitte/Bohrungen -

Fabrikat: MOSER SYSTEMELEKTRIK

Artikel: MD61400001