MSI12-Fußplatte aus eloxiertem Aluminium

zur Kabeldurchführung, für einzügige Säule

Abmessungen: 170x115x8mm (BxTxH)

Farbe: silber

Schutzart: IPX0

einschl. Schrauben und Dübel

Fabrikat: MOSER SYSTEMELEKTRIK

Artikel: MH10800005