MSR12-Lichtsäule

bestehend aus:

geschlossenem Rundprofil aus eloxiertem

Aluminium mit einer abgeflachten

Bestückungsseite (Seite A),

einschl. rundem Segmentprofil

inkl. Potentialausgleichsklemme

Abmessungen: 120x800mm (DxH)

Farbe: anthrazit

Schutzart: IP44

Lichtmodul, bestehend aus:

- oberer Abschlussdeckel

aus eloxiertem Aluminium

- Acryl-Glaszylinder

- Lampenfassung E27

- inkl. Leuchtmittel LED-Lampe 9W, kaltweiss

- vorverdrahtet auf Drähte und Klemme

inkl. Fußplatte aus eloxiertem Aluminium

einschl. Schrauben und Dübel

Fabrikat: MOSER SYSTEMELEKTRIK

Artikel: MM90800001C