MS240-Büroanschlusssäule

bestehend aus:

profilbündiger Fußplatte, Seitenteilen,

Deckel, Trennschiene, 2 Hutschienen und

2 C-Schienen, einschl. Schraubensätze

inkl. Potentialausgleichssatz

Abmessungen: 240x175x810mm (BxTxH)

Farbe: silber

Schutzart: IPX0

inkl. Deckel aus eloxiertem Aluminium

inkl. Fußplatte aus eloxiertem Aluminium

einschl. Schrauben und Dübel

Bohrungen Seite A:

16 Stück Bohrbild 13.1 Ø68mm für Hohlwanddosen

in 2 x 5-fach Kombination, senkrecht

in 2 x 3-fach Kombination, senkrecht

Fabrikat: MOSER SYSTEMELEKTRIK

Artikel: MO40810579