MS240-Büroanschlusssäule

bestehend aus:

profilbündiger Fußplatte, Seitenteilen,

Deckel, Trennschiene, 2 Hutschienen und

2 C-Schienen, einschl. Schraubensätze

inkl. Potentialausgleichssatz

Abmessungen: 240x175x810mm (BxTxH)

Farbe: silber

Schutzart: IP20

inkl. Deckel aus eloxiertem Aluminium

inkl. Fußplatte aus eloxiertem Aluminium

einschl. Schrauben und Dübel

Bestückung Seite A:

10 Stück Schutzkontakt-Steckdose,

Schutzart: IP20,

Fabrikat: JUNG, Farbe: Aluminium,

inkl. 2 x 5-fach Rahmen

vorverdrahtet auf Drähte

und "Wago-Klemme"

4 Stück Doppeldatendose, 2xRJ45, Cat. 6,

mit Abdeckung, Fabrikat: JUNG,

Farbe: Aluminium, inkl. 3-fach Rahmen

eingeschraubt, ohne Patchkabel

1 Stück USB-Anschlussdose 2-fach

mit Abdeckung, Fabrikat: JUNG,

Farbe: Aluminium

1 Stück Telefondose mit Abdeckung

Fabrikat: JUNG, Farbe: Aluminium

inkl. 2-fach Rahmen

Bestückung Seite B:

10 Stück Schutzkontakt-Steckdose,

Schutzart: IP20,

Fabrikat: JUNG, Farbe: Aluminium,

inkl. 2 x 5-fach Rahmen

vorverdrahtet auf Drähte

und "Wago-Klemme"

4 Stück Doppeldatendose, 2xRJ45, Cat. 6,

mit Abdeckung, Fabrikat: JUNG,

Farbe: Aluminium, inkl. 3-fach Rahmen

eingeschraubt, ohne Patchkabel

1 Stück USB-Anschlussdose 2-fach

mit Abdeckung, Fabrikat: JUNG,

Farbe: Aluminium

1 Stück Telefondose mit Abdeckung

Fabrikat: JUNG, Farbe: Aluminium

inkl. 2-fach Rahmen

Fabrikat: MOSER SYSTEMELEKTRIK

Artikel: MO80410612