Bodenadapterstück zum Eingraben-/betonieren

passend für Typ EPR

mit Betonkralle und Kabeleinführung

und Befestigungsplatte Ø450mm für den Poller

inkl. Befestigungsmaterial

Abmessungen: 140x900mm (DxH)

Farbe: silber

Werkstoff:

einschl. Befestigungsmaterial

Fabrikat: MOSER SYSTEMELEKTRIK

Artikel: MS62999000